1. **Наружные стены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №слоя | Состав конструкции | δ,  м | λ,  Вт/(м.°С) |
| 1 | Монолитный железобетон | 0,200 | 2,04 |
| 2 | Менеральная вата Техновент Н | 0,100 | 0,040 |
| 3 | Минеральная вата Техновент ОПТИМА | 0,050 | 0,041 |
| 4 | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент конструкции | Удельный геометрический показатель | Удельные потери теплоты | Удельный поток теплоты, обусловленный элементом |
| Плоский элемент 1 | 1.0 | 0.249 | 0.249 |
| Плоский элемент 2 | 1.0 | 0.249 | 0.249 |
| Плоский элемент 3 | 1.0 | 0.249 | 0.249 |
| Точечный элемент 1 | 10.0 | -1 | -10.0 |
| Точечный элемент 2 | 3.0 | -1 | -3.0 |
| Точечный элемент 1 | 0.04 | -1 | -0.04 |